# Prilog 6. Tehnička specifikacija – Sustav za simultano prevođenje

|  |
| --- |
| **1. Sustav za simultano prevođenje** |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju(popunjava Ponuditelj) | Ocjena(DA/NE)(popunjava Naručitelj) |
| **Kabina za prevoditelje** |  |
| 1.1 | Kabina za prevođenje sukladno ISO 4043/2016. Standardu. (2 kabine) |   |   |   |
| 1.2 | Mogućnost smještaja dva prevoditelja |   |   |   |
| 1.3 | Prednja strana u staklu |  |  |  |
| 1.4 | Ugrađena tiha ventilacija |   |   |   |
| 1.5 | Ugrađena LED rasvjeta |   |   |   |
| 1.6 | Ugrađen CO2 detektor |   |   |   |
| 1.7 | Ugrađen stol za smještaj prevoditelja |   |   |   |
| 1.8 | Uključene dvije stolice na kotačima |   |   |   |
| 1.9 | Pod prekriven tepihom |   |   |   |
| 1.10 | Mogućnost sklapanja i transporta |  |  |  |
| 1.11 | Uključen kovčeg za transport |   |   |   |
| 2 | Uključen prevoditeljski pult (4 komada) |  |  |  |
| 2.1 | Podržava do 8 jezika |  |  |  |
| 2.2 | Ugrađen mikrofon s mogućnošću usmjeravanja |  |  |  |
| 2.3 | Uključen audio izlaz za slušalice  |  |  |  |
| 2.4 | Uključene slušalice |  |  |  |
| 2.5 | Ugrađen video izlaz za monitor |  |  |  |
| 3. | Transmiter za do 8 jezika, DANTE koverter |  |  |  |
| 4. | Infracrveni radijator, sa zidnim nosačem ili podnim stalkom. |  |  |  |
| 5. | Infracrveni digitalni pijemnik za slušatelja, sa slušalicama. Izmjenjive baterije. (75 komada) |  |  |  |
| 6. | Uključena softverska podrška  |  |  |  |
| 7. | Pripadajuće serversko okruženje za smještaj softverske podrške |  |  |  |
| 8 | Mrežni ormar za smještaj servera, ostale nužne opreme te mrežni preklopnik |  |  |  |
| 9 | 17" LCD monitor za prevoditelja, full HD, priključuje se izravno na prevoditeljski pult (4 komada) |  |  |  |
| 10 | Kamera za video konferencije, min 30x optički zoom |  |  |  |
| 11 | Polaganje potrebnih kabelskih instalacija, montaža opreme, programiranje I puštanje u rad |  |  |  |
| 12. | Jamstvo: minimalno 5 godina |  |  |  |