**Prilog 1. Tehnička specifikacija:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Poslužitelj Tip 1 : Compute Medium** | | | |
|  | Naziv proizvođača: | | | |
|  | Naziv modela: | | | |
|  | **Komp.** | **Tražena specifikacija** | **Ponuđena specifikacija**  **(popunjava Ponuditelj)** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju**  **(popunjava Ponuditelj)** |
| 1.1. | **CPU** | |  | | --- | | min cores/server - 64 | | min base clock/CPU – 2GHz | | min turbo clock/CPU – 3.3Ghz | | min L3 cache/server – 140MB | |  |  |
| 1.2. | **RAM** | min 1TB RAM (ECC DDR4-3200) |  |  |
| 1.3. | **MOBO/CHASSIS:** | |  | | --- | | networking ports - 2 | | networking speed – 25Gbps | | min nr. NIC - 1 | | ipmi/KVM dedicated slot - da | | hot swap PSU - 2 |   max RU space/server - 1 |  |  |
| 1.4. | **STORAGE DRIVES** | OS – 2x 240GB M.2 PLP |  |  |
| 1.5. | **Jamstvo** | 5 godina  (RMA 5 dana) |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Poslužitelj Tip 2 : Compute High** | | | |
|  | Naziv proizvođača: | | | |
|  | Naziv modela: | | | |
|  | **Komp.** | **Tražena specifikacija** | **Ponuđena specifikacija**  **(popunjava Ponuditelj)** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju**  **(popunjava Ponuditelj)** |
| 2.1. | **CPU** | |  | | --- | | min cores/server - 64 | | min base clock/CPU – 2GHz | | min turbo clock/CPU – 3.3Ghz | | min L3 cache/server – 140MB | |  |  |
| 2.2. | **RAM** | min 1TB RAM (ECC DDR4-3200) |  |  |
| 2.3. | **MOBO/CHASSIS:** | |  | | --- | | networking ports - 2 | | networking speed - 100Gbps | | min nr. NIC - 2 | | ipmi/KVM dedicated slot - da | | hot swap PSU – 2  max RU space/server - 1 | |  |  |
| 2.4. | **STORAGE:** | OS – 2x 240GB M.2 PLP |  |  |
| 2.5. | **Jamstvo** | 5 godina  (RMA 5 dana) |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Poslužitelj Tip 3: Storage Medium** | | | |
|  | Naziv proizvođača: | | | |
|  | Naziv modela: | | | |
|  | **Komp.** | **Tražena specifikacija** | **Ponuđena specifikacija**  **(popunjava Ponuditelj)** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju**  **(popunjava Ponuditelj)** |
| 3.1. | **CPU** | |  | | --- | | min CPUs/server - 2 | | min cores/server - 32  min base clock/CPU – 2.9GHz  min turbo clock/CPU – 3.3Ghz  min L3 cache/server – 40MB | |  |  |
| 3.2. | **RAM** | min 256 GB RAM (ECC DDR4-2933) |  |  |
| 3.3. | **MOBO/CHASSIS:** | |  | | --- | | networking ports - 4 | | networking speed - 25Gbps | | min nr. NIC - 2 | | ipmi/KVM dedicated slot - da | | hot swap PSU –da  max RU space/server - 2 | |  |  |
| 3.4. | **STORAGE:** | OS – 2x 240GB M.2 PLP  Ceph (IT mode) - min 180TB SATA3/SAS3 |  |  |
| 3.5. | **Jamstvo** | 5 godina  (RMA 2 dana PCK  RMA 5 dana Osijek) |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Poslužitelj Tip 4: Storage High** | | | |
|  | Naziv proizvođača: | | | |
|  | Naziv modela: | | | |
|  | **Komp.** | **Tražena specifikacija** | **Ponuđena specifikacija**  **(popunjava Ponuditelj)** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju**  **(popunjava Ponuditelj)** |
| 4.1. | **CPU** | |  | | --- | | min CPUs/server - 2 | | min cores/server - 32  min base clock/CPU – 2.9GHz  min turbo clock/CPU – 3.3Ghz  min L3 cache/server – 40MB | |  |  |
| 4.2. | **RAM** | min 256 GB RAM (ECC DDR4-2933) |  |  |
| 4.3. | **MOBO/CHASSIS:** | |  | | --- | | networking ports - 4 | | networking speed - 100Gbps | | min nr. NIC - 2 | | ipmi/KVM dedicated slot - da | | hot swap PSU –da  max RU space/server - 1 | |  |  |
| 4.4. | **STORAGE:** | OS – 2x 240GB M.2 PLP  Ceph (IT mode) - min 120TB NVMe |  |  |
| 4.5. | **Jamstvo** | 5 godina  (RMA 2 dana PCK  RMA 5 dana Osijek) |  |  |