**Prilog 1. Tehnička specifikacija:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Poslužitelj Tip 1 : Compute Medium** |
|  | Naziv proizvođača: |
|  | Naziv modela:  |
|  | **Komp.** | **Tražena specifikacija** | **Ponuđena specifikacija****(popunjava Ponuditelj)** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju****(popunjava Ponuditelj)** |
| 1.1. | **CPU** |

|  |
| --- |
| min cores/server - 64 |
| min base clock/CPU – 2GHz |
| min turbo clock/CPU – 3.3Ghz |
| min L3 cache/server – 140MB |

 |  |  |
| 1.2. | **RAM** | min 1TB RAM (ECC DDR4-3200) |  |  |
| 1.3. | **MOBO/CHASSIS:** |

|  |
| --- |
| networking ports - 2 |
| networking speed – 25Gbps |
| min nr. NIC - 1 |
| ipmi/KVM dedicated slot - da |
| hot swap PSU - 2 |

max RU space/server - 1 |  |  |
| 1.4. | **STORAGE DRIVES** | OS – 2x 240GB M.2 PLP |  |  |
| 1.5. | **Jamstvo** | 5 godina(RMA 5 dana) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Poslužitelj Tip 2 : Compute High** |
|  | Naziv proizvođača: |
|  | Naziv modela:  |
|  | **Komp.** | **Tražena specifikacija** | **Ponuđena specifikacija****(popunjava Ponuditelj)** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju****(popunjava Ponuditelj)** |
| 2.1. | **CPU** |

|  |
| --- |
| min cores/server - 64 |
| min base clock/CPU – 2GHz |
| min turbo clock/CPU – 3.3Ghz |
| min L3 cache/server – 140MB |

 |  |  |
| 2.2. | **RAM** | min 1TB RAM (ECC DDR4-3200) |  |  |
| 2.3. | **MOBO/CHASSIS:** |

|  |
| --- |
| networking ports - 2 |
| networking speed - 100Gbps |
| min nr. NIC - 2 |
| ipmi/KVM dedicated slot - da |
| hot swap PSU – 2max RU space/server - 1 |

 |  |  |
| 2.4. | **STORAGE:** | OS – 2x 240GB M.2 PLP |  |  |
| 2.5. | **Jamstvo** | 5 godina(RMA 5 dana) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Poslužitelj Tip 3: Storage Medium** |
|  | Naziv proizvođača: |
|  | Naziv modela:  |
|  | **Komp.** | **Tražena specifikacija** | **Ponuđena specifikacija****(popunjava Ponuditelj)** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju****(popunjava Ponuditelj)** |
| 3.1. | **CPU** |

|  |
| --- |
| min CPUs/server - 2 |
| min cores/server - 32 min base clock/CPU – 2.9GHz min turbo clock/CPU – 3.3Ghz min L3 cache/server – 40MB |

 |  |  |
| 3.2. | **RAM** | min 256 GB RAM (ECC DDR4-2933) |  |  |
| 3.3. | **MOBO/CHASSIS:** |

|  |
| --- |
| networking ports - 4 |
| networking speed - 25Gbps |
| min nr. NIC - 2 |
| ipmi/KVM dedicated slot - da |
| hot swap PSU –damax RU space/server - 2 |

 |  |  |
| 3.4. | **STORAGE:** | OS – 2x 240GB M.2 PLPCeph (IT mode) - min 180TB SATA3/SAS3 |  |  |
| 3.5. | **Jamstvo** | 5 godina(RMA 2 dana PCKRMA 5 dana Osijek) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Poslužitelj Tip 4: Storage High** |
|  | Naziv proizvođača: |
|  | Naziv modela:  |
|  | **Komp.** | **Tražena specifikacija** | **Ponuđena specifikacija****(popunjava Ponuditelj)** | **Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju****(popunjava Ponuditelj)** |
| 4.1. | **CPU** |

|  |
| --- |
| min CPUs/server - 2 |
| min cores/server - 32 min base clock/CPU – 2.9GHz min turbo clock/CPU – 3.3Ghz min L3 cache/server – 40MB |

 |  |  |
| 4.2. | **RAM** | min 256 GB RAM (ECC DDR4-2933) |  |  |
| 4.3. | **MOBO/CHASSIS:** |

|  |
| --- |
| networking ports - 4 |
| networking speed - 100Gbps |
| min nr. NIC - 2 |
| ipmi/KVM dedicated slot - da |
| hot swap PSU –damax RU space/server - 1 |

 |  |  |
| 4.4. | **STORAGE:** | OS – 2x 240GB M.2 PLPCeph (IT mode) - min 120TB NVMe |  |  |
| 4.5. | **Jamstvo** | 5 godina (RMA 2 dana PCKRMA 5 dana Osijek) |  |  |