Tehnička specifikacija za Grupu 4. predmeta nabave

|  |
| --- |
| **1. Podni stalak za učvršćivanje komunikacijskih uređaja** |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** |
| 1 | Mobilni podni stalak |  |
| 2 | Kotači sadrže sigurnosnu kočnicu |  |
| 3 | Mogućnost pozicioniranja stalka u minimalno 3 točke (zgloba) |  |
| 4 | Zglobovi sadrže sigurnosnu ručicu za brzo i lako namještanje bez uporabe alata |  |
| 5 | Promjena visine od 50 do 200 cm. |  |
| 6 | Mogućnost odvajanja podnožja  |  |

|  |
| --- |
| **2. Višenamjenski držač za pozicioniranje različitih komunikacijskih uređaja** |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** |
| 1 | Mogućnost montaže na podni stalak |  |
| 2 | Mogućnost pozicioniranja uređaja (laptop, tablet) te stvari (knjige, papiri |  |

|  |
| --- |
| **3. Stalak za učvršćivanje komunikacijskih uređaja na invalidska kolica** |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** |
| 1 | Mogućnost pričvršćivanja na standardna invalidska kolica |  |
| 2 | Mogućnost pozicioniranja stalka u 3 položaja (položaj za korištenje, položaj za izlazak iz kolica, položaj za spremanje) |  |
| 3 | Zglobovi sadrže sigurnosnu ručicu za brzo i lako namještanje bez uporabe alata |  |
| 4 | Nosivost stalka: minimalno 2kg |  |
| 5 | Dužina cijevi stalka: 300 mm, 400 mm |  |

|  |
| --- |
| **4. Stalak za učvršćivanje komunikacijskih uređaja na invalidska kolica s mogućnošću rotacije postolja** |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** |
| 1 | Mogućnost pričvršćivanja na standardna invalidska kolica |  |
| 2 | Mogućnost rotacije postolja za učvršćivanje uređaja |  |
| 3 | Mogućnost pozicioniranja stalka u 3 položaja (položaj za korištenje, položaj za izlazak iz kolica, položaj za spremanje) |  |
| 4 | Zglobovi sadrže sigurnosnu ručicu za brzo i lako namještanje bez uporabe alata |  |
| 5 | Nosivost stalka: minimalno 2kg |  |
| 6 | Dužina cijevi stalka: 500 mm, 500 mm (uključena dodatna cijev od 300 mm) |  |

|  |
| --- |
| **5. Stalak za učvršćivanje uređaja za upravljanje pogledom na invalidska kolica** |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** |
| 1 | Mogućnost pričvršćivanja na standardna invalidska kolica |  |
| 2 | Zglobovi sadrže sigurnosnu ručicu za brzo i lako namještanje bez uporabe alata |  |
| 3 | Nosivost stalka: minimalno 2kg |  |
| 4 | Dužina cijevi stalka: 300 mm, 500 mm, 400 mm  |  |

|  |
| --- |
| **6. Stalak za učvršćivanje komunikacijskih uređaja na stolu** |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** |
| 1 | Mogućnost pričvršćivanja na stol i druge radne površine |  |
| 2 | Zglobovi sadrže sigurnosnu ručicu za brzo i lako namještanje bez uporabe alata |  |
| 3 | Podesiva visina od 0 do 180 mm |  |
| 4 | Mogućnost okretanja stalka u svim smjerovima |  |

|  |
| --- |
| **7. Univerzalni stalak za učvršćivanje različitih vrsta sklopki** |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** |
| 1 | Mogućnost pričvršćivanja na stol ili invalidska kolica |  |
| 2 | Zglobovi sadrže sigurnosnu ručicu za brzo i lako namještanje bez uporabe alata |  |
| 3 | Mogućnost pričvršćivanja različitih vrsta sklopki |  |
| 4 | Mogućnost prilagodbe visina  |  |

|  |
| --- |
| **8. Univerzalni stalak za učvršćivanje tablet uređaja** |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** |
| 1 | Mogućnost pričvršćivanja na stol ili invalidska kolica |  |
| 2 | Zglobovi sadrže sigurnosnu ručicu za brzo i lako namještanje bez uporabe alata |  |
| 3 | Mogućnost pričvršćivanja tablet uređaja do 25 cm dijagonale |  |
| 4 | Mogućnost prilagodbe visine |  |

|  |
| --- |
| **9. Uređaj za pozicioniranje podlaktice osobe u različitim aktivnostima (125 mm)** |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** |
| 1 | Mogućnost pričvršćivanja na stol ili invalidska kolica putem prilagođene stezaljke |  |
| 2 | Pruža podršku podlaktici osobe u aktivnostima kao što su jedenje, korištenje računala ili rad za stolom. |  |
| 3 | Mogućnost pričvršćivanja različitih vrsta sklopki |  |
| 4 | Mogućnost prilagodbe visine |  |
| 5 | Dužina držača za ruku: 125 mm |  |

|  |
| --- |
| **10. Uređaj za pozicioniranje podlaktice osobe u različitim aktivnostima (89 mm)** |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** |
| 1 | Mogućnost pričvršćivanja na stol ili invalidska kolica putem prilagođene stezaljke |  |
| 2 | Pruža podršku podlaktici osobe u aktivnostima kao što su jedenje, korištenje računala ili rad za stolom. |  |
| 3 | Mogućnost pričvršćivanja različitih vrsta sklopki |  |
| 4 | Mogućnost prilagodbe visine |  |
| 5 | Dužina držača za ruku: 89 mm |  |

|  |
| --- |
| **11. Stalak za učvršćivanje različitih vrsta uređaja**  |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** |
| 1 | Specijalizirano dizajnirani stalak za učvršćivanje različitih uređaja |  |
| 2 | Kompatibilno sa:* MyGaze Assistive System
* Tobii PCEye Mini
* PCEye Explore,
* Alea CAM 40
* TM5 mini
* PCEye Go
* PCEye Explore
 |  |

|  |
| --- |
| **12. Univerzalni stalak za učvršćivanje tablet uređaja**  |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** |
| 1 | Podesivi stalak namijenjen učvršćivanju tablet uređaja |  |
| 2 | Kompatibilno s tablet uređajima, hibridnim uređajima, (2 u 1) |  |
| 3 | Mogućnost montaže na stol ili drugu radnu površinu |  |
| 4 | Mogućnost prilagodbe širine površine za učvršćivanje uređaja  |  |

|  |
| --- |
| **13. Uređaj koji pruža podršku u pozicioniranju ruke tijekom korištenja zaslona osjetljivih na dodir** |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** |
| 1 | Namijenjen osobama koje imaju ograničenu mobilnost ruku u korištenju ekrana osjetljivima na dodir |  |
| 2 | Montira se na ruku korisnika na način da se omota oko zgloba i pričvrsti sa trakama |  |
| 3 | Sadrži nastavak prilagođen za rad sa zaslonima osjetljivima na dodir (ugrađena površina koja ne oštećuje dodirnu površinu zaslona) |  |

|  |
| --- |
| **14. Niskotehnološko sredstvo za pomoć pri pisanju** |
| **Naziv proizvođača:** |
| **Naziv modela:** |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija(popunjava Ponuditelj) |
| **Karakteristike uređaja** |
| 1 | Namijenjen je za osobe sa smanjenom snagom u prstima ili za osobe koje ne mogu savijati prste |  |
| 2 | Sadrži stezaljke putem kojih se oko ruke omota pomagalo. U pomagalo se umetnete sredstvo za pisanje |  |
| 3 | Mogućnost prilagodbe ruci korisnika |  |