# Prilog 6. Tehnička specifikacija – Sustav za simultano prevođenje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Sustav za simultano prevođenje** | | | | |
| **Naziv proizvođača:** | | | | |
| **Naziv modela:** | | | | |
| Redni broj | Tražena specifikacija | Ponuđena specifikacija  (popunjava Ponuditelj) | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju  (popunjava Ponuditelj) | Ocjena  (DA/NE)  (popunjava Naručitelj) |
| **Kabina za prevoditelje** | | | |  |
| 1.1 | Kabina za prevođenje sukladno ISO 4043/2016. Standardu. (2 kabine) |  |  |  |
| 1.2 | Mogućnost smještaja dva prevoditelja |  |  |  |
| 1.3 | Prednja strana u staklu |  |  |  |
| 1.4 | Ugrađena tiha ventilacija |  |  |  |
| 1.5 | Ugrađena LED rasvjeta |  |  |  |
| 1.6 | Ugrađen CO2 detektor |  |  |  |
| 1.7 | Ugrađen stol za smještaj prevoditelja |  |  |  |
| 1.8 | Uključene dvije stolice na kotačima |  |  |  |
| 1.9 | Pod prekriven tepihom |  |  |  |
| 1.10 | Mogućnost sklapanja i transporta |  |  |  |
| 1.11 | Uključen kovčeg za transport |  |  |  |
| 2 | Uključen prevoditeljski pult (4 komada) |  |  |  |
| 2.1 | Podržava do 8 jezika |  |  |  |
| 2.2 | Ugrađen mikrofon s mogućnošću usmjeravanja |  |  |  |
| 2.3 | Uključen audio izlaz za slušalice |  |  |  |
| 2.4 | Uključene slušalice |  |  |  |
| 2.5 | Ugrađen video izlaz za monitor |  |  |  |
| 3. | Transmiter za do 8 jezika, DANTE koverter |  |  |  |
| 4. | Infracrveni radijator, sa zidnim nosačem ili podnim stalkom. |  |  |  |
| 5. | Infracrveni digitalni pijemnik za slušatelja, sa slušalicama. Izmjenjive baterije. (75 komada) |  |  |  |
| 6. | Uključena softverska podrška |  |  |  |
| 7. | Pripadajuće serversko okruženje za smještaj softverske podrške |  |  |  |
| 8 | Mrežni ormar za smještaj servera, ostale nužne opreme te mrežni preklopnik |  |  |  |
| 9 | 17" LCD monitor za prevoditelja, full HD, priključuje se izravno na prevoditeljski pult (4 komada) |  |  |  |
| 10 | Kamera za video konferencije, min 30x optički zoom |  |  |  |
| 11 | Polaganje potrebnih kabelskih instalacija, montaža opreme, programiranje I puštanje u rad |  |  |  |
| 12. | Jamstvo: minimalno 5 godina |  |  |  |